**Прайс- лист на инфракрасные электрообогреватели «СТЕП»**

**(действует с 28.08.2018 г.)**

Отопительные панели инфракрасные низкотемпературные "СТЕП" предназначены для обогрева рабочих мест, жилых и служебных помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Мощность нагрева, Вт** | **Степень защиты** | **Напряжение питания, В** | **Вес, кг** | **Размеры, мм** | **Цена, руб.**  |
|  **НАСТЕННЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к стене) |
| **СТЕП-250/0,96 х 0,52** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 960-520-20 | **3 200** |
| **СТЕП-250/1,20 х 0,40** | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | **3 200** |
| **СТЕП-250/1,50 х 0,33** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1500-330-20 | **3 400** |
| **СТЕП-250/1,80 х 0,28** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1800-280-20 | **3 500** |
| **СТЕП-250/0,70 х 0,70** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 700-700-20 | **3 400** |
| **СТЕП-340/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | **3 850**  |
| **СТЕП-340/1,50 х 0,47** | 340 | IP 66 |  220 |  8,5 |  1500-470-20 | **3 850** |
| **СТЕП-340/1,80 х 0,39** | 340 | IP 66 | 220 | 8,5 | 1800-390-20 | **4 150** |
| **СТЕП-500/1,40 х 0,70** | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | **5 870** |
| **СТЕП-500/1,80 х 0,59** | 500 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **5 730** |
| **СТЕП-800/1,80 х 0,59** | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **6 050** |
|  **ПОТОЛОЧНЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к потолку или в подвесной потолок) |
| **СТЕП-250 П/0,59 х 0,59** | 250 | IP 66 | 220 | 3,5 | 590-590-10 | **3 100** |
| **СТЕП-340 П/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 6,5 | 1200-590-10 | **3 800** |
|  **НАПОЛЬНЫЕ** обогреватели **СТЕП** («половик») |
|  **СТЕП-200/0,50 х 0,50** | 200 | IP 66 | 220 | 6,5 | 500-500-20 | **3 400** |
| **СТЕП-200/1,20 х 0,40** | 200 | IP 66 |  220 |  11,0 |  1200-420-20 | **4 100** |
|  **НАСТЕННЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к стене) с фактурой под дерево |
| **СТЕП-250/1,20 х 0,40** | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | **3 760** |
| **СТЕП-340/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | **4 250**  |
| **СТЕП-500/1,40 х 0,70** | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | **6 450** |
| **СТЕП-800/1,80 х 0,59** | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **6 650** |
|  Обогреватели **СТЕП плинтусного** типа **НОВИНКА!** |
| **СТЕП ПН-100** | 100 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | **2 860** |
| **СТЕП ПН-200** | 200 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | **2 970** |

**Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте** [**www.stsib.ru**](http://www.stsib.ru)