**Цены на электрообогреватели «Теплофон» (действует с 29.01.2018 г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность нагрева, Вт** | **Температура рабочей поверхности, С** | **Напряжение питания, В** | **Вес, кг** | **Размеры, мм** | **Цена, руб.** |
| [**Настенные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон"**](http://www.stsib.ru/teplofon_stena/) |
| ЭРГНА 0,3/220(п) | 300 | 90 | 220 | 3,3 | 700-400-50 | 2290 |
| ЭРГНА 0,3/220(п)/ 01 | 300 | 65 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 2390 |
| ЭРГНА 0,7/220(п) | 700 | 90 | 220 | 5,5 | 700-400-50 | 2690 |
| [**Потолочные офисные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон"**](http://www.stsib.ru/teplofon_potol/) |
| ЭРГНА 0,3/220(п)КТ | 300 | 110 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 2390 |
| ЭРГНА 0,4/220(п)КТ | 400 | 120 | 220 | 5,1 | 600-600-53 | 2490 |
| ЭРГНА 0,5/220(п)КТ | 500 | 130 | 220 | 5,1 | 600-600-53 |  2590 |
| [**Напольные (универсальные) инфракрасные электрообогреватели "Теплофон"**](http://www.stsib.ru/teplofon_napol/) |
| ЭРГПА 0,7 | 700 | 90 | 220 | 5,8 | 700-440-150 | 2900 |
| [**Промышленные потолочные инфракрасные электрообогреватели "Sunrain"**](http://www.stsib.ru/teplofon_sunrain/) |
| ЭРГНА 1,0/220(п) Т | 1000 | 30 | 220 | 4,6 | 792-344-86 | 3200 |
| ЭРГНА 1,5/220(п) Т | 1500 | 300 | 220 | 6,4 | 1092-344-86 | 4050 |
| ЭРГНА 2,0/220(п) Т | 2000 | 300 | 220 | 8,1 | 1392-344-86 | 5050 |
| ЭРГНА 3,0/380(п) Т | 3000 | 300 | 380 | 10,5 | 1473-486-107 | 7900 |
| [**Стеклянные настенные инфракрасные электрообогреватели "Теплофон Glassar"**](http://www.stsib.ru/teplofon_glassar/) |
| ЭРГН 0,4 Glassar | 400 | 90 | 220 | 5,5 | 700-450-42 | 4050 |
| ЭРГН 0,6 Glassar | 600 | 90 | 220 | 6,9 | 900-450-42 | 4590 |
| [**Потолочные инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом "Теплофон ИКО"**](http://www.stsib.ru/teplofon_iko/) |
| ЭИНТ- 0,5/220 | 500 | 650 | 220 | 2,2 | 830-165-50 | 1850 |
| ЭИНТ– 1,0/220 | 1000 | 650 | 220 | 3,7 | 1430-165-50 | 2250 |
| ЭИНТ – 1,5/220 | 1500 | 650 | 220 | 4,9 | 1130-330-50 | 2750 |
| ЭИНТ– 3,0/220 | 3000 | 650 | 220 | 7,1 | 1730-330-50 | 5100 |
| [**Обогреватели совмещенного действия "Теплофон Бинар"**](http://www.stsib.ru/teplofon_binar/) |
| ЭРГ/ЭВНАП 1,0 | 1000 | 95/130 | 220 | 9,0 | 700-435-105 | 7350 |
| ЭРГ/ЭВНАП 1,5 | 1500 | 95/130 | 220 | 11,6 | 900-435-105 | 8300 |
| [**Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон IT" (электронный программируемый термостат)**](http://www.stsib.ru/konvektor_teplofon_it/) |
| ЭВНАП-1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 5,7 | 700-400-95 | 3590 |
| ЭВНАП-1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 7,2 | 900-400-95 |  3950 |
| [**Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон MT" (механический термостат)**](http://www.stsib.ru/konvektor_teplofon_mt/) |
| ЭВУАС 1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 5,7 | 700-400-95 | 2620 |
| ЭВУАС 1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 7,2 | 900-400-95 | 3050 |
| ЭВУАС 2,0/220 | 2000 | 90 | 220 | 7,6 | 900-400-95 | 3490 |
| [**Инфракрасные греющие ГКЛ панели**](http://www.stsib.ru/panel/) |
| ПГЭ/ГКЛ-0,2/220-П (подоконная) | 200 | 50 | 220 | 6,0 | 1200-400-12 | 1100 |
| ПГЭ/ГКЛ-0,2/220-С (стеновая) | 200 | 40 | 220 | 7,0 | 1200-600-12 | 1500 |
| ПГЭ/ГКЛ-0,3/220-С (стеновая) | 300 | 45 | 220 | 10,0 | 1200-800-12 | 2100 |
| **Комлект ножек для напольного размещения обогревателей Теплофон МТ, IT, IR** |
| Ножки (комплект) |  |  |  |  |  | 370 |
| [**Обогреватели (электроконвекторы) "Теплофон - К" (механический термостат)**](http://www.stsib.ru/konvektor_teplofon_briz/) |
| ЭВНА 1,0/220 | 1000 | 90 | 220 | 4,7 | 600-400-75 | 2500 |
| ЭВНА 1,5/220 | 1500 | 90 | 220 | 5,1 | 807-404-89 | 3000 |
| ЭВНА 2,0/220 | 2000 | 90 | 220 | 5,8 | 907-404-89 | 3300 |
| [**Инфракрасные обогреватели с встроенным терморегулятором «Теплофон IR»**](http://www.stsib.ru/teplofon_ir/) |
| **ЭРГУС 1,0/220(п) IR** | 1000 | 90 | 220 | 4,6 | 700-400-95 | **3590** |
| **ЭРГУС 1,5/220(п) IR** | 1500 | 90 | 220 | 5,9 | 900-400-95 | **4050** |
| **ЭРГУС 2,0/220(п) IR** | 2000 | 90 | 220 | 5,9 | 900-400-95 | **4500** |

**Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте** [**www.stsib.ru**](http://www.stsib.ru)

**Прайс- лист на инфракрасные электрообогреватели «Эколайн»**

**(действует с 29.01.2018 г.)**



# Бытовые инфракрасные обогреватели "Эколайн" серия "Комфорт"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Мощность нагрева, Вт** | **Температура рабочей поверхности, С** | **Напряжение питания, В** | **Вес, кг** | **Размеры, мм** | **Цена, руб.**  |
| **ЭЛК 06** | 600 | 250 | 220 | 3,9 | 1000-160-40 | **2 550** |
| **ЭЛК 08** | 800 | 250 | 220 | 3,9 | 1000-160-40 | **2 760** |
| **ЭЛК 10** | 1000 | 250 | 220 | 4,7 | 1500-160-40 | **3 350** |
| **ЭЛК 10Rm** | 1330 | 250 | 220 | 4,7 | 1500-160-40 | **3 450** |

**Обогреватели инфракрасные "Эколайн" промышленная серия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Мощность нагрева, Вт** | **Температура рабочей поверхности, С** | **Напряжение питания, В** | **Вес, кг** | **Размеры, мм** | **Цена, руб.**  |
| **ЭЛ 20** | 2000 | 250 | 220 | 11 | 1500-285-53 | **6 120** |
| **ЭЛ 20Rm** | 2660 | 250 | 220 | 11 | 1500-285-53 | **6 580** |
| **ЭЛ 30** | 3000 | 250 | 380 | 18 | 1500-451-53 | **8 480**  |
| **ЭЛ 40** | 4000 | 250 | 380 | 18 | 1500-451-53 | **8 640** |

**Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте** [**www.stsib.ru**](http://www.stsib.ru)

**Прайс- лист на инфракрасные электрообогреватели «СТЕП»**

**(действует с 28.08.2018 г.)**

Отопительные панели инфракрасные низкотемпературные "СТЕП" предназначены для обогрева рабочих мест, жилых и служебных помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель**  | **Мощность нагрева, Вт** | **Степень защиты** | **Напряжение питания, В** | **Вес, кг** | **Размеры, мм** | **Цена, руб.**  |
|  **НАСТЕННЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к стене) |
| **СТЕП-250/0,96 х 0,52** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 960-520-20 | **3 200** |
| **СТЕП-250/1,20 х 0,40** | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | **3 200** |
| **СТЕП-250/1,50 х 0,33** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1500-330-20 | **3 400** |
| **СТЕП-250/1,80 х 0,28** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 1800-280-20 | **3 500** |
| **СТЕП-250/0,70 х 0,70** | 250 | IP 66 | 220 | 6,0 | 700-700-20 | **3 400** |
| **СТЕП-340/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | **3 850**  |
| **СТЕП-340/1,50 х 0,47** | 340 | IP 66 |  220 |  8,5 |  1500-470-20 | **3 850** |
| **СТЕП-340/1,80 х 0,39** | 340 | IP 66 | 220 | 8,5 | 1800-390-20 | **4 150** |
| **СТЕП-500/1,40 х 0,70** | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | **5 870** |
| **СТЕП-500/1,80 х 0,59** | 500 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **5 730** |
| **СТЕП-800/1,80 х 0,59** | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **6 050** |
|  **ПОТОЛОЧНЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к потолку или в подвесной потолок) |
| **СТЕП-250 П/0,59 х 0,59** | 250 | IP 66 | 220 | 3,5 | 590-590-10 | **3 100** |
| **СТЕП-340 П/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 6,5 | 1200-590-10 | **3 800** |
|  **НАПОЛЬНЫЕ** обогреватели **СТЕП** («половик») |
|  **СТЕП-200/0,50 х 0,50** | 200 | IP 66 | 220 | 6,5 | 500-500-20 | **3 400** |
| **СТЕП-200/1,20 х 0,40** | 200 | IP 66 |  220 |  11,0 |  1200-420-20 | **4 100** |
|  **НАСТЕННЫЕ** обогреватели **СТЕП** (крепление к стене) с фактурой под дерево |
| **СТЕП-250/1,20 х 0,40** | 250 | IP 66 | 220 | 5,5 | 1200-400-20 | **3 760** |
| **СТЕП-340/1,20 х 0,59** | 340 | IP 66 | 220 | 8,0 | 1200-590-20 | **4 250**  |
| **СТЕП-500/1,40 х 0,70** | 500 | IP 66 | 220 | 12,0 | 1400-700-20 | **6 450** |
| **СТЕП-800/1,80 х 0,59** | 800 | IP 66 | 220 | 12,5 | 1800-590-20 | **6 650** |
|  Обогреватели **СТЕП плинтусного** типа **НОВИНКА!** |
| **СТЕП ПН-100** | 100 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | **2 860** |
| **СТЕП ПН-200** | 200 | IP 54 | 220 | 4,0 | 1100-140-35 | **2 970** |

**Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте** [**www.stsib.ru**](http://www.stsib.ru)

**Прайс-лист на инфракрасные обогреватели с открытым ТЭНом «РИКИ»**

**(действует с 29.01.2018 г.)**

****

**Устройства инфракрасного обогрева «РИКИ-1»...«РИКИ-6» являются подвесными обогревателями, предназначенными для местного обогрева производственных помещений, мастерских, торговых залов (в том числе предприятий общественного питания), теплиц, ангаров, не утепленных и полуоткрытых помещений общественного питания. Тепловые лучи, излучаемые обогревателем, с минимальными потерями проникают сквозь слой воздуха и нагревают предметы и пол, от которых и нагревается воздух обогреваемой зоны. Нагретый воздух поднимается вверх, постепенно остывая. Указанная схема обогрева позволяет достичь минимальных потерь при отоплении помещений, особенно при высоких потолках.**

**Террасные инфракрасные обогреватели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Мощность, кВт** | **Напряжение, В** | **Вес, кг** | **Высота подвеса, м** | **Габариты, см** | **Площадь отопления, м** | **Цена, руб** |
| **РИКИ-1** | 1,0 | 220 | 2,5 | 2,0 | 99х14х8 | 10 | **2440** |
| **РИКИ-1,3** | 1,3 | 220 | 3,0 | 2,5 | 123х14х8 | 15 | **2760** |
| **РИКИ-2** | 2,0 | 220 | 5,0 | 3,0 | 99х25х8 | 20 | **3390** |

**Промышленные инфракрасные обогреватели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Мощность, кВт** | **Напряжение, В** | **Вес, кг** | **Высота подвеса, м** | **Габариты, см** | **Площадь отопления, м** | **Цена, руб** |
| **РИКИ-3** | 3,0 | 380 | 7,6 | 5-15 | 99х36х8 | 30 | **6440** |
| **РИКИ-4** | 4,0 | 380 | 9,9 | 5-15 | 123х36х8 | 40 | **7820** |
| **РИКИ-6** | 6,0 | 380 | 14,8 | 5-15 | 175х36х8 | 60 | **9200** |

**Подробная информация по тел. (391) 254-95-84 и на сайте** [**www.stsib.ru**](http://www.stsib.ru)